Fiche diagnostic

Mars 2014

Nom de l’établissement scolaire : Ville :

Dimensions de la salle :

Année de construction de la salle : Propriétaire :

*Recommandations préalables*

*- Par « terrain », il faut entendre un espace tracé et bien repérable.*

*- Enlever 1 pt par activité si les espaces de sécurité entre les terrains sont < à 2 m et si les aires de jeu sont < à 10 x 5 en tennis de table.*

*- Si une activité est enseignée dans une autre salle, il faut cependant évaluer les conditions de la grande salle.*

*- Si une activité n’est pas enseignée pour des raisons financières, matérielles ou de sécurité, elle est notée 0 pt.*

I- LES ESPACES D’ENSEIGNEMENT

**Nombre d’espaces utilisables simultanément : Entourez la bonne réponse !**

Handball : 1 terrain : 1 pt Basket-ball : 1 terrain : 1 pt Badminton : 3, 4, 5 terrains : 1 pt

2 terrains : 3 pts 2 terrains : 2 pts 6, 7, 8 terrains : 2 pts

3 terrains : 3 pts 9,10 terrains : 3 pts

Volley-ball : 1 terrain : 1 pt Tennis de table : 4, 5, 6 aires de pratique : 1 pt

2 terrains  : 2 pts 7, 8, 9 aires de pratique : 2 pts

3, 4 terrains  : 3 pts 10 aires de pratique et + : 3 pts

Gymnastique rythmique  Escalade (SAE)

Espace insuffisant, hauteur inadaptée < 6, 7 m : 1 pt Quantité de voies, plans, blocs et aménagements

Espace de pratique correct, hauteur = 7 m : 2 pts insuffisante. Hauteurs < 6, 7 m : 1 pt

Espace adapté, hauteur > 7 m : 3 pts Conditions correctes hauteurs 7 à 10 m : 2 pts

Plans variés, blocs dièdres, fissures, voies 10 m et + : 3 pts

II- ASPECTS QUALITATIFS

**Acoustique Thermique Eclairages**

Salle abrutissante (non traitée) : 0 pt Pas de maîtrise des températures  : 0 pt Non fonctionnels : 0 pt

Qualités acoustiques moyennes : 2 pts Thermique moyennement maîtrisée : 2 pts Souvent gênants : 1 pt

Nuisances ponctuelles : 3 pts Des problèmes ponctuellement   : 3 pts Rarement gênants : 3 pts

Salle agréable (traitée) : 5 pts Températures optimales et maîtrisées  : 5 pts Fonctionnels : 4 pts

**Compatibilité entre activités enseignées Manipulation des matériels**

Panneaux de basket latéraux non relevables, non rabattables, Matériels lourds, manipulations difficiles : 0 pt

cages de hand non rabattables, non escamotables : 0 pt Manipulation souvent difficile : 1 pt

Quelques matériels relevables, rabattables, escamotables : 1 pt Manipulation parfois difficile : 3 pts

Nombreux matériels relevables, rabattables, escamotables : 3 pts Manipulation aisée, matériels légers : 5 pts

# Tous les matériels assurent la compatibilité entre activités : 5 pts

# Poteaux, tracés, réservations à usage multiple,

# panneaux et poteaux réglables Sol

Aucun dispositif réglable ou à usage multiple : 0 pt Sol dur, normes de sécurité non respectées : 0 pt

Quelques matériels réglables ou à usage multiple : 1 pt Qualités d’amortissement et glissance passables : 3 pts

Nombreux matériels réglables ou à usage multiple : 3 pts Qualités d’amortissement et glissance correctes : 6 pts

Le recours à des dispositifs réglables ou à usage Epaisseur des sous-couches optimales : 8 pts

multiple est systématisé : 4 pts (> à 5 mm pour les sols préfabriqués, > à 7 mm pour les sols coulés)

**Espaces de rangement :**

Inférieur à 25m² : 0 pt

Entre 25 et 50m² : 1 pt

Entre 50 et 75m² : 2 pts

Supérieur à 75m² : 3 pts

**TOTAL SUR 60 / 3 : Note sur 20 =**